**GRELHAS DE EXAUSTÃO / RETORNO**

Grelha de retorno/exaustão com lâminas horizontais fixas a 0º,espaçadas de 12,5mm, com aba lateral de 11mm, com fixação oculta por parafuso ou molas. Construção a partir de secções de alumínio extrudido, anodizado à cor natural E6-C-0, com termolacagem em cor RAL a definir pela arquitectura.

Possui aro de montagem em alumínio extrudido, de modo a, proporcionar um acabamento perfeito e uma fixação simples e eficaz.

Inclui registo em chapa de aço com tratamento superficial fosfatado e termolacado em cor RAL 9005.

Equipamento de referência, marca **Trox** modelo: **AEH11-0/AG/S1/RAL…..**